***KOSZTORYS OFERTOWY***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Podstawa*** | ***Opis*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jedn.*** | ***Wartość*** |
| *.* | | | | | | |
| *1* |  | *ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE* | | | |  |
| *1*  *d.1* | *KNNR 1*  *0112-02*  *D.01.01.01* | *Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych - pomiar profilowania powierzchni placu* | *ha* | *0,07* |  |  |
| *2*  *d.1* | *KNR 2-01*  *0206-04* | *Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku - ścinanie opaski gruntowej o gr. do 10 cm* | *m3* | *12,00* |  |  |
| *Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE* | | |  |  |  |  |
| *2* |  | *NAWIERZCHNIA PLACU* | | | |  |
| *3*  *d.2* | *KNNR 6*  *0103-03*  *D.04.01.01* | *Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejąca nawierzchnia tłuczniowa)* | *m2* | *700,00* |  |  |
| *4*  *d.2* | *KNNR 6*  *0404-01*  *D-08.01.01* | *Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej* | *m* | *100,00* |  |  |
| *5*  *d.2* | *KNNR 6*  *0502-03*  *D.05.03.23a* | *Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka Behaton)* | *m2* | *680,00* |  |  |
| *Razem dział: NAWIERZCHNIA PLACU* | | |  |  |  |  |
| *3* |  | *ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE* | | | |  |
| *6*  *d.3* | *KNNR 1*  *0503-03* | *Plantowanie powierzchni terenu* | *m2* | *60,00* |  |  |
| *7*  *d.3* | *KNNR 2-01*  *0206-04* | *Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku – formowanie pobocza gruntowego* | *m3* | *12,00* |  |  |
| *Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE* | | |  |  |  |  |
| ***Kosztorys netto VAT 23%***  ***Kosztorys brutto*** | | |  |  |  | ***………………..***  ***………………..***  ***………………..*** |