***KOSZTORYS OFERTOWY***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Podstawa*** | ***Opis*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jedn.*** | ***Wartość*** |
| *.* | | | | | | |
| *1* |  | *BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO* | | | |  |
| *1.1* | *KNNR 5/903/1* | *Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/4,3* | *słup* | *7* |  |  |
| *1.2* | *KNNR 5/903/1* | *Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/6* | *słup* | *2* |  |  |
| *1.3* | *KNNRW 9/904/6* | *Montaż tabliczek numeracyjnych i ostrzegawczych* | *słup* | *18* |  |  |
| *1.4* | *KNNR 5/903/4* | *Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, hak wieszakowy z uchwytem* | *szt.* | *9* |  |  |
| *1.5* | *KNNR 5/905/1* | *Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25 mm2* | *km.* | *0,468* |  |  |
| *1.6* | *KNNR 5/1002/1* | *Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik jednoramienny 1,5 m 5\** | *szt.* | *9* |  |  |
| *1.7* | *KNNR 5/203/1* | *Przewody kabelkowe wciągane w wysięgnik YDY 3x2,5xmm2* | *m* | *45* |  |  |
| *1.8* | *KNNR 5/1004/2* | *Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED 40W 6800 Im* | *szt.* | *9* |  |  |
| *1.9* | *KNNR 5/906/2* | *Montaż oprawy bezpiecznikowej SV 29.253* | *szt.* | *9* |  |  |
| *1.10* | *KNNR 5/902/7* | *Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć* | *szt.* | *1* |  |  |
| *1.11* | *KNNR 5/605/2* | *Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III* | *m* | *26* |  |  |
| *1.12* | *KNNR 5/907/5* | *Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III* | *m* | *12* |  |  |
| *1.13* | *KNNR 5/1303/1* | *Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy* | *pomiar* | *1* |  |  |
| *1.14* | *KNNR 5/1303/2* | *Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, odwód 1-fazowy, pomiar każdy następny* | *pomiar* | *9* |  |  |
| *1.15* | *KNNR 5/1304/1* | *Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy* | *szt.* | *1* |  |  |
| *Razem dział: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO* | | |  |  |  |  |
| *2* |  | *BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO - RÓŻNE* | | | |  |
| *2.1* | *Kalkulacja własna* | *Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza* | *kpl.* | *1* |  |  |
| *2.2* | *Kalkulacja własna* | *Dopuszczenie do prac przez PGE* | *kpl.* | *1* |  |  |
| *2.3* | *Kalkulacja własna* | *Wycinka drzew i obcinanie gałęzi* | *kpl.* | *1* |  |  |
| *Razem dział: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO - RÓŻNE* | | |  |  |  |  |
| ***Kosztorys netto VAT 23%***  ***Kosztorys brutto*** | | |  |  |  | ***………………..***  ***………………..***  ***………………..*** |